	보도자료
2015년 3월 9일 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
농업기반과 과장 한준희, 사무관 박봉수(044-201-1857) / 제공일 : 3월 6일(총 4매)

농식품부, 농업용수 수질측정망 확대 및 수질개선사업 집중 추진에 161억 원 투입

	《 주 요 내 용 》
◈ GAP인증 및 친환경농산물 수요 확대에 대처하기 위해 농업용수 수질측정망 확대 및 수질개선사업 집중 추진에 161억 원(‘14년 136억 원 대비 25억 원 증액) 지원 확정 ◈ 고품질 농산물 생산 및 다시 찾고 싶은 농촌환경 조성을 위해 깨끗한 농어촌용수 확보대책 등 추진

농림축산식품부(장관 이동필, 이하 농식품부)는 최근 매년 수질이 저하되고 있는 농업용수의 수질개선을 위해 농업용수 수질조사 및 수질개선사업비 161억 원(조사 40억 원, 개선 121억 원) 지원을 확정했다고 밝혔다.

❍ 농식품부와 한국농어촌공사는 농업용수 수질 개선과 청정용수 공급을 통해 고품질의 안전한 농산물을 생산하고, 물놀이를 할 수 있는 수준의 농업용수 수질을 확보하여 다시 찾고 싶은 쾌적한 농촌환경을 조성하기 위해 매년 수질조사 및 친환경적 수질개선사업을 추진 중이다.

❍ 올해는 GAP인증 및 친환경농산물 수요 확대에 대처하기 위해 농업용수 수질측정망을 확대(800개소→950개소)하고 수질개선사업을 조속히 추진을 위해 ‘14년보다 25억 원 눌어난 161억원을 지원하게 되었다.

<농업용수 수질측정망 조사 및 수질개선사업 추진상황>

- 2014년까지: 1,234억 원(수질측정망 800개소, 수질개선사업 27지구 착공)

* 전국 저수지 수질실태 일제조사 실시 : ‘14년 17천개소(격년 1회)

- 2015년계획: 161억 원(수질측정망 950개소, 수질개선사업 14지구추진)

농식품부는 다시 찾고 싶은 농촌환경 조성을 위해 지자체별 중점관리저수지의 수질개선 노력을 점검·평가하여 우수 지자체 와 시설관리자에 대해서는 수질개선사업비 우선 지원, 포상 등을 실시하고,

❍ 수질개선사업 고도화, 퇴적물 측정망 신설, 농업 비점오염원* 저감기술 현장적용 등 다양한 수질개선방안을 검토․추진할 계획이다.

* 도시, 도로, 농지, 공사장 등 불특정 장소에서 불특정하게 발생하는 수질오염물질

또한, 농업용 저수지 수질기준을 초과되거나 오염 우려가 있는 시설을  ‘중점관리 농업용 호소(178개소)’로 지정하여 환경부와 공동으로 수질개선대책(환경부: 상류 오염원대책, 농식품부: 저수지내 대책)을 추진하고,

❍ 지방환경청, 지자체, 농어촌공사로 구성된 수질관리 지역협의회를 통해 수질오염 감시 강화, 정화활동, 환경기초시설 확충 등을 추진할 계획이다.

참고 1		농업용수 수질조사 및 개선사업 추진현황

1. 농업용수 수질조사

<2015년 수질조사 사업>

❍ 조사사업량 : 저수지 950개소,  4,000백만원

- 수질측정망 조사지점 확대(800→950개소)

- 건강보호기준 유해물질 조사항목 확대 :  2 항목(Cr+6, CN)

구 분	2014년	2015년	비 고
❍수질측정망조사			국가 수질측정망
- 조사시설(개소)	825	975	- 150개소 확대
- 조사항목	COD 등 18항목	COD 19항목	- Cr6+, CN 추가 BOD 제외
❍수질실태일제조사	17,439	-	격년제로 짝수년 실시
※ 조사항목(19) : 수온, 투명도, pH, DO, EC, COD, TOC, SS, T-N, T-P, Chl-a, Cl-, Cu, Pb, Cd, As, Hg, Cr6+, CN ※ BOD 제외사유 : 유입하천의 수질과 비교하기 위해 실시하는 하천 수질기준 항목인 BOD 제외

< 2014년 수질실태일제조사 결과>

❍ 수질조사결과 (전국저수지 17천개소의 수질실태는 격년 1회 실시)

- 수질기준 Ⅵ등급 이상 : 6.6%(1,159/17,439개소)

구 분	전국	인천·경기	강원	충북	대전·세종 충남	전북	광주·전남	대구·경북	부산·울산 경남	제주
시설수	1,159	63	3	20	142	108	401	336	83	3
(%)	(100%)	(5.4%)	(0.3%)	(1.7%)	(12.2%)	(9.3%)	(34.6%)	(29.0%)	(7.2%)	(0.3%)

2. 농업용수 수질개선사업

<주요 사업내용>

❍ 인공습지, 침강지 등 친환경적인 대책시설 설치하여 지속적인 수질개선 도모

※ 농업용저수지 69지구중 1단계 53지구, 2단계 16지구 사업 추진

<추진현황>

❍ 1단계 사업대상 53개소 중 ’14년까지 27지구 착공

❍ ’15년 추진계획 : 사업비 121억원, 15지구 추진

농업용수(호소) 수질기준

참고2

(환경정책기본법 제12조 동시행령 제2조, '07.1.1부터 적용기준)

등 급		상태 (캐릭터)	기 준
			수소이온 농 도 (pH)	화학적산소요구량 (COD) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총 인 (T-P) (㎎/L)	총 질소 (T-N) (㎎/L)	클로로필-a (Chl-a) (㎎/㎥)	대장균군 (군수/100mL)
										총대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5～8.5	2이하	1이하	7.5이상	0.01이하	0.2이하	5이하	50이하	10이하
좋음	Ib		6.5～8.5	3이하	5이하	5.0이상	0.02이하	0.3이하	9이하	500이하	100이하
약간 좋음	II		6.5～8.5	4이하	5이하	5.0이상	0.03이하	0.4이하	14이하	1,000이하	200이하
보통	III		6.5～8.5	5이하	15이하	5.0이상	0.05이하	0.6이하	20이하	5,000이하	1,000이하
약간 나쁨	IV		6.0～8.5	8이하	15이하	2.0이상	0.10이하	1.0이하	35이하	-	-
나쁨	V		6.0～8.5	10이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할것	2.0이상	0.15이하	1.5이하	70이하	-	-
매우 나쁨	VI		-	10초과	-	2.0미만	0.15초과	1.5초과	70초과

* 등급별 수질 및 수생태계 상태

가. 매우 좋음 : 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음

나. 좋음 : 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음

다. 약간 좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음

라. 보통 : 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음

마. 약간 나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음

바. 나쁨 : 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음

사. 매우 나쁨 : 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움

※ T-N/T-P < 7 이면 T-P 미적용,    T-N/T-P ≥ 16 이면 T-N 미적용